**Ek1.b-a: Teklif İsteme Belgesi**

Tarih: 10.09.2020

1. Aşağıdaki kalemlerin tedariki için fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz:

1. Hammadde Stok Silo Dolum Ünitesi (1 Takım)
2. Hammadde Dozajlama Silo Dolum Ünitesi (1 Takım)
3. Yarı Mamül Transfer Ünitesi (1 Takım)
4. Mikro Dozajlama Tartım Ünitesi (1 Takım)
5. Mamül Transfer Ünitesi (1 Takım)

2. Bu davet konusu kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat teklifiniz davet konusu kalemlerin tamamı için birlikte değerlendirilecek ve ihale, davet konusu kalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren firmaya yapılacaktır.

3. İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir:

Firma Adı: Balcılar Yem Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adresi: Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi No:80 Karatay/KONYA

Telefon: 0332 355 40 00

Fax: 0332 355 39 99

4. Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım hizmetleri veren firmaların listesi dahil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve katalog ile diğer matbu evrak da verilmelidir.

5. Teklifler en geç 28.09.2020 tarihi saat 10:00’a kadar 3. paragrafta belirtilen adrese gönderilecektir. Teklif zarfları 3. paragrafta belirtilen adreste teklif sahiplerinin huzurunda 28.09.2020 günü saat 10:10’da açılacaktır.

6. Fiyat teklifleri tarafımızdan/web sitemizden edineceğiniz aşağıdaki talimatlara ve ekteki taslak Sipariş Emrinde belirtilen Temin Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir. Alıcı’nın, seçilen Tedarikçiye göndereceği Sipariş Emrinin bir parçası olacak Temin Kayıt ve Şartlarını imzalayınız.

(I) FİYATLAR: Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dahil olmak üzere, Türk Lirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.

Teslim Adresi: Konya İli, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 370 Pafta, 20368 Ada, 3 Parsel

(II) DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ: Teknik şartnameleri her bakımdan karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilecektir. Sipariş Emri, en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren ve istenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir.

(III) TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, yukarıda Paragraf 5’te belirtildiği şekilde, tekliflerin teslim alındığı tarihten itibaren 45 (kırk beş) gün süreyle geçerli olacaktır.

7. Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz:

Telefon: 0332 355 40 00

Fax: 0332 355 39 99

Web Adresi: [www.balcilaryem.com.tr](http://www.balcilaryem.com.tr)

Saygılarımla,

Mehmet ÖZBALCI

Şirket Müdürü

Balcılar Yem Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi No:80 Karatay/KONYA

# Ek1.b-b: Sipariş Emri (Mal Alımları)

Sipariş No : 42.2.BÜİ.13.00262/Mal Alımı/0001

Sipariş Tarihi : ­­­­­­

Alıcının Adı : Balcılar Yem Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Alıcının Posta Adresi : Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi No:80 Karatay/KONYA

Telefon No : 0332 355 40 00

Faks No : 0332 355 39 99

Konu : 1 Takım Hammadde Stok Silo Dolum Ünitesi, 1 Takım Hammadde Dozajlama Silo Dolum Ünitesi, 1 Takım Yarı Mamül Transfer Ünitesi, 1 Takım Mikro Dozajlama Tartım Ünitesi ve 1 Takım Mamül Transfer Ünitesi’nin temin işi.

KİME:

Adresi:

Telefon:

Faks:

E-Posta:

Sayın Yetkili:

Yukarıdaki ürünler için .................... tarihinde vermiş olduğunuz ........................ sayılı ............................................. tutarındaki fiyat teklifiniz Ek’teki Teknik Şartnamelere ve Temin Kayıt ve Şartlarına göre uygun bulunmuştur.

Bu Sipariş Emrini aldığınızı, aldığınız tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde teyit ediniz.

Saygılarımla,

Mehmet ÖZBALCI

Şirket Müdürü

Balcılar Yem Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi No:80 Karatay/KONYA

**Ek 1.b-c: Temin Kayıt ve Şartları (Mal Alımları)**

**Projenin Adı :** **Balcılar Teknoloji Yenileme Projesi**

**Alıcı : Balcılar Yem Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**

**Satıcı :**

**Sözleşme No : 42.2.BÜİ.13.00262/Mal Alımı/0001**

1. Fiyatlar ve İhtiyaç Çizelgesi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Malın Cinsi/ Kalem No. | Birim | Miktar | Birim Fiyat (KDV Hariç TL) | Toplam Fiyat (KDV Hariç TL) | Teslim Süresi |
| 1 | Hammadde Stok Silo Dolum Ünitesi | Takım | 1 |  |  | 30 Gün |
| 2 | Hammadde Dozajlama Silo Dolum Ünitesi | Takım | 1 |  |  | 30 Gün |
| 3 | Yarı Mamül Transfer Ünitesi | Takım | 1 |  |  | 30 Gün |
| 4 | Mikro Dozajlama Tartım Ünitesi | Takım | 1 |  |  | 30 Gün |
| 5 | Mamül Transfer Ünitesi | Takım | 1 |  |  | 30 Gün |
| GENEL TOPLAM | | | | |  |  |
| KDV (%) | | | | |  |  |
| TOPLAM | | | | |  |  |

(*Not: Birim fiyat ve birim fiyattan çıkartılan toplam fiyat arasında tutarsızlık olması durumunda, birim fiyat geçerli olacaktır*)

Yedek Parçalar: 2 yıl boyunca karşılanacaktır.

Araçlar ve Aksesuarlar: Yardımcı araç ve aksesuar imkanları sağlanacaktır.

Kullanma Kılavuzları: Türkçe Kullanım klavuzu ve ücretsiz kullanma eğitimi verilecektir.

Bakım Koşulları: Gerekli bakım kolaylığı sağlanacaktır. Bildirimi takiben 3 iş günü içinde bakıma gelinecektir. Yılda 2 defa düzenli aralıklarla yapılacaktır.

2. Sabit Fiyat: Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.

3. Teslimat Takvimi: Teslimat yukarıda belirtilen sürede tamamlanacaktır.

4. Ödeme: Fatura bedelinin tamamı malların teslimini takiben ödenecektir.

5. Garanti: Teklif edilen mallar Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren en az 12 ay boyunca imalatçının garantisi altında olacaktır. Garanti süresini ve şartlarını ayrıntılı şekilde belirtiniz.

6. Ambalaj ve İşaretleme Talimatları: Makine teslim adresine ambalajlı olarak teslim edilmeli ve montajı yapılarak çalışır duruma getirilmelidir.

7. Potansiyel tedarikçiler fiyat teklifi ile birlikte;

7.1. Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Sanayi ve Ticaret Odasından yıl içerisinde alınmış faaliyet belgesi,

7.2.Yüklenicinin çalışma konularının bulunduğu ve son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,

7.3.Teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri/imza beyanı,

7.4.Vergi Levhası,

7.5.Potansiyel tedarikçiler üretici ise üretici olduğunu gösterir belge, üretici değil ise banka referans mektubu (satın alma bedelin en az %20’si kadar)

7.6. Yerli malı belgesi

7.8.İhaleye kazanan yükleniciden sipariş mektubu gönderme öncesi, özel imalat makineler hariç Deney Raporu, TSE, CE belgesi, vadesi geçmiş vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair belge,

7.9.Tebligat için adres beyanı ile icralı ve davalı olmadığına dair taahhütname vereceklerdir.

8. Teklif mektupları firmanın antetli kağıdına ve yatırımcıya hitaben düzenlenmeli ve teklif mektuplarında mutlaka;

- Tarih,

- Şartnamelerin incelenip, şartnamelerde belirtilen hususların kabul edildiğine dair taahhütname,

- Teklifin geçerlilik süresi

- Teklif fiyatı açık olarak (yazı ve rakam) ile belirtilmelidir.

- Firmanın kaşesi ve yetkili kişinin isim, unvan ve imzası bulunmalıdır.

9. İstenen teknik özellikler

(I) Genel Tanım

(II) Teknik Özellikler ve Standartlar

**HAMMADDE STOK SİLO DOLUM ÜNİTESİ (1 TAKIM)**

1 adet 10-14 kw güç aralıklarında, 15 m uzunluğunda U 410 helezon olmalıdır.

10 adet 400\*600 mm ölçülerinde pnömatik sürgülü kapak olmalıdır.

1 adet 13-18 kw güç aralıklarında, 25 m uzunluğunda U 410 helezon olmalıdır.

4 adet 400\*600 mm ölçülerinde pnömatik sürgülü kapak olmalıdır.

1 adet 10-13 kw güç aralıklarında, 11 m uzunluğunda U 410 helezon olmalıdır.

1 adet 400\*600 mm ölçülerinde pnömatik sürgülü kapak olmalıdır.

2 adet 10-13 kw güç aralıklarında, 29 m uzunluğunda U 410 helezon olmalıdır.

16 adet 400\*600 mm ölçülerinde pnömatik sürgülü kapak olmalıdır.

2 adet 20-25 kw güç aralıklarında, 29 m uzunluğunda U 410 helezon olmalıdır.

16 adet 400\*600 mm ölçülerinde pnömatik sürgülü kapak olmalıdır.

**HAMMADDE DOZAJLAMA SİLO DOLUM ÜNİTESİ (1 TAKIM)**

1 adet 10-13 kw güç aralıklarında, 18 m uzunluğunda U 410 helezon olmalıdır.

1 adet 20-25 kw güç aralıklarında, 32 m uzunluğunda, 350\*400 mm ölçülerinde kovalı elevatör olmalıdır.

1 adet 10-13 kw güç aralıklarında, 11 m uzunluğunda U 410 helezon olmalıdır.

12 adet 400\*600 mm ölçülerinde pnömatik sürgülü kapak olmalıdır.

1 adet 10-13 kw güç aralıklarında, 15 m uzunluğunda U 410 helezon olmalıdır.

2 adet 400\*600 mm ölçülerinde pnömatik sürgülü kapak olmalıdır.

1 adet 13-18 kw güç aralıklarında, 21 m uzunluğunda U 410 helezon olmalıdır.

5 adet 400\*600 mm ölçülerinde pnömatik sürgülü kapak olmalıdır.

1 adet 13-18 kw güç aralıklarında, 11 m uzunluğunda U 410 helezon olmalıdır.

7 adet 400\*600 mm ölçülerinde pnömatik sürgülü kapak olmalıdır.

1 adet 13-18 kw güç aralıklarında, 19 m uzunluğunda U 410 helezon olmalıdır.

1 adet 13-18 kw güç aralıklarında, 19 m uzunluğunda U 410 helezon olmalıdır.

31 adet 400\*600 mm ölçülerinde pnömatik sürgülü kapak olmalıdır.

**YARI MAMÜL TRANSFER ÜNİTESİ (1 TAKIM)**

1 adet 17 m3 dozaj kantar alt bunkeri

1 adet 8,8 m3 dozaj kantar alt bunkeri

1 adet 3-5 kw güç aralıklarında, 2,5 m uzunluğunda U 410 helezon olmalıdır.

1 adet 3-5 kw güç aralıklarında, 2,5 m uzunluğunda U 410 helezon olmalıdır.

1 adet 20-25 kw güç aralıklarında, 30 m uzunluğunda, 350\*400 mm ölçülerinde kovalı elevatör olmalıdır.

1 adet 20-25 kw güç aralıklarında, 30 m uzunluğunda, 350\*400 mm ölçülerinde kovalı elevatör olmalıdır.

**MİKRO DOZAJLAMA TARTIM ÜNİTESİ (1 TAKIM)**

1 adet 3-5 kw güç aralıklarında, 6 m uzunluğunda U 200 helezon olmalıdır.

1 adet 0,4 m3 hacimli premiks tartım kantar bunkeri

1 adet 0,4 m3 hacimli premiks tartım kantar bunkeri

1 adet 7-10 kw güç aralıklarında, 3 m uzunluğunda U 250 helezon olmalıdır.

**MAMÜL TRANSFER ÜNİTESİ (1 TAKIM)**

1 adet 6,5 m3 mikser alt bunkeri

1 adet 5-8 kw güç aralıklarında, 5 m uzunluğunda U 410 helezon olmalıdır.

1 adet 20-25 kw güç aralıklarında, 35 m uzunluğunda, 350\*400 mm ölçülerinde kovalı elevatör olmalıdır.

1 adet 1400\*2500 mm ölçülerinde vibro elek olmalıdır.

1 adet 400\*400 mm ölçülerinde 3 yollu pnömatik klepe olmalıdır.

1 adet 10-15 kw güç aralıklarında, 16 m uzunluğunda U 410 helezon olmalıdır.

19 adet 400\*600 mm ölçülerinde pnömatik sürgülü kapak olmalıdır.

(III) Performans değerleri

Tedarikçi yukarıdaki şartlara uyacağını teyit eder *{İstenen özelliklerden sapmalar olması durumunda, tedarikçi bunları liste halinde belirtecektir}*

10. Tedarikçinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi: Tedarikçi, Alıcının vereceği 21 günlük ihbarnameye rağmen, sipariş edilen malları yukarıda belirtilen temin kayıt ve şartlarına uygun olarak teslim edemezse, Alıcı, Tedarikçiye karşı herhangi bir yükümlülüğe girmeden Sipariş Emrini iptal edebilir.

TEDARİKÇİNİN ADI

Yetkili Kişinin İmzası

Yer:

Tarih:

# Ek1.b-d: Değerlendirme Formu (Mal Alımları)

1. Projenin Adı: Balcılar Teknoloji Yenileme Projesi
2. Uygulayıcı Kurum: Balcılar Yem Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
3. Tedarik Edilecek Ürünlerin Ayrıntıları:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sn | Malın Cinsi/ Kalem No. | Miktar | Birim |
| 1 | Hammadde Stok Silo Dolum Ünitesi | 1 | Takım |
| 2 | Hammadde Dozajlama Silo Dolum Ünitesi | 1 | Takım |
| 3 | Yarı Mamül Transfer Ünitesi | 1 | Takım |
| 4 | Mikro Dozajlama Tartım Ünitesi | 1 | Takım |
| 5 | Mamül Transfer Ünitesi | 1 | Takım |

1. Tahmini Maliyet: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_TL
2. Davet edilen tedarikçi sayısı:

Teklif veren tedarikçi sayısı:

6.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tedarikçinin Adı | Teklifin Alındığı Tarih | Verilen Fiyat Teklifi |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

7. Uygun tekliflerin fiyatlarına göre sıralaması

|  |  |
| --- | --- |
| Tedarikçinin Adı | Verilen Fiyat Teklifi |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

8. Uygun bulunmayan teklifler

|  |  |
| --- | --- |
| Tedarikçi | Ret Gerekçesi |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

9. Teklifi en uygun olarak değerlendirilen tedarikçinin adı:

10. Sözleşmenin toplam fiyatı: \_\_\_\_\_\_\_\_\_TL

11. İhale kararının verildiği tarih:

12.Sözleşmenin sonuçlandırılmasında tartışılması gereken hususlar, varsa, ayrıntılarıyla belirtiniz.

13. Diğer tedarikçilerden alınan şikâyetler, varsa ayrıntılarıyla belirtiniz

İmza: *Değerlendirme Komisyonu Üyeleri*

**TASLAK SÖZLEŞME FORMU**

İşbu sözleşme, bir taraftan Balcılar Yem Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ve diğer taraftan ................................................................. (bundan sonra TEDARİKÇİ olarak anılacaktır) arasında 2020 yılının ........ ayının ........ gününde akdedilmiştir.

1. Tedarikçi ekli Teknik Şartname ve Temin Kayıt ve Şartları’nda teknik özellikleri, teslim koşulları belirtilen ve aşağıda miktar ve tanımı yapılan mal/mallar işbu sözleşmenin imza tarihini müteakip aşağıda belirtilen adreste Teslim Alana teslim edecektir.
2. Satın alınan mal/mallar, aşağıda gösterilen miktar ve tanımlarda ve Teknik Şartname’de belirtilen teknik özelliklere veya daha üstün teknik özelliklere sahip olacaktır.

Satın alınacak mal/malların tanımı:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MAKİNE VE EKİPMANLARI** | | | |
| **SN** | **İMALATIN ADI** | **BİRİM** | **MİKTAR** |
| 1 | Hammadde Stok Silo Dolum Ünitesi | Takım | 1 |
| 2 | Hammadde Dozajlama Silo Dolum Ünitesi | Takım | 1 |
| 3 | Yarı Mamül Transfer Ünitesi | Takım | 1 |
| 4 | Mikro Dozajlama Tartım Ünitesi | Takım | 1 |
| 5 | Mamül Transfer Ünitesi | Takım | 1 |

1. Tedarikçi bu Sözleşme ile satın alınacak mal/malları Teknik Şartname’de istenen koşullarda, Temin Kayıt ve Şartlarında belirtilen şartlara uygun olarak verilen miktar ve süreler içinde Alıcı tarafından belirtilecek adres veya adreslere teslim edecektir.
2. Madde 2’de belirtilen ve işbu sözleşme kapsamında satın alınacak Malların toplam satın alma bedeli KDV hariç ....................................................................................... (yazı ve rakam ile),- TL’dir (bundan sonra Sözleşme Bedeli olarak anılacaktır). Sözleşme Bedelinin açılımı Temin Kayıt ve Şartlarında verilmektedir. Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.
3. Bu Sözleşme kapsamında satın alınacak mal/malların tamamının teslim edilmesini müteakiben, Alıcı tarafından kontrollerinin yapılıp Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri tamamen karşıladığı ve her türlü eksikliklerin giderildiğinin tespit edildiği ile ilgili tutanak hazırlanmasından sonra düzenlenecek faturaya istinaden ödeme 30 gün içinde yapılacaktır.
4. Aşağıda belirtilen Alıcı’ya ve Tedarikçi’ye ait adresler yasal ikametgah olarak belirtilmiş olup bu adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış addolunacaktır.
   1. Alıcı: Balcılar Yem Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
   2. Tedarikçi:
5. KDV ödenecektir.
6. Tedarikçi, Sözleşmede belirtilen süreler içinde Makina ve Ekipmanların tamamını veya herhangi bir kısmını teslim edemez veya montaj ve kabul işlemleri için gereken Hizmetleri icra edemez ise, Alıcı, gecikilen her bir hafta veya kesri için Sözleşme Fiyatının yüzde bir (% 1)’ine eşit bir meblağı gecikme cezası olarak kesecektir. Kesintiler yüzde üç (%3)’e ulaştığında, Alıcı Sözleşmeyi fesh edebilir. Gecikme cezası faturada indirim olarak belirtilecektir.
7. Sözleşmede geçerli dil Türkçe’dir.
8. Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda yada taraflardan birinin Sözleşme hükümlerine uymaması yada hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde Konya Mahkemeleri yetkilidir.
9. Eki: Teknik Şartname, Temin Kayıt ve Şartları, Sipariş Duyurusu

İşbu Sözleşme tarafların rızası ile …/…/2020 günü müştereken imzalanmıştır.

**TEDARİKÇİ ALICI**